
・年式は具体的に何を設定する？
まず船の名前に金剛型巡洋戦艦(1913)、金剛型戦艦(1944)のように年数が書いている場合は、そちらをそのまま設定してください。
そういった指定がない場合は「就役した年」、それがわからない場合は「進水した年」、それもわからない場合は「起工した年」でお願いします。（改装後）とか（最終状態）と指定されているのは、その船に合わせて適切な年数を設定してやってください。


・艦載の方についてなのですが、これは単一機種のみでの計算ですか？実際の飛行隊の機種と搭載数が分かっていても、考慮はしなくてよいのでしょうか？
実際の組み合わせが分かっている場合はそれに従う。
年代によって異なる場合は就役直後を基準にする。


・貫通力と火力について、砲弾重量は弾種によって異なりますが何か優先順位はありますでしょうか？
徹甲弾＞徹甲榴弾＞榴弾の順番で優先


・潜水艦の速度は、水中基準でいく。



・「精密」の基準
大型の船ほど、大きな測距儀を持ち、波による船体の動揺が少なく、動揺を抑える大型の装置も積めるため命中率（精密）が高い。
時代が後になるほど、動揺を抑ええる装置や、測距儀なども改良されているので、同じサイズでも命中率はかなり高くなる。
そこで次のような基準で設定をお願いします。
潜水艦はゲームバランス的に足が遅く攻撃チャンスが低いので、下駄をはかせている。


◆M級潜水艦　戦列艦ヴィクトリーなど最低クラス
５程度

◆前弩級戦艦
10前後

◆第一次世界大戦の戦艦、巡洋艦
15〜20

◆戦間期の潜水艦
25前後

◆戦間期の駆逐艦
20前後

◆戦間期の巡洋艦
25〜35

◆戦間期の戦艦
40〜50

◆第二次世界大戦の潜水艦
30〜35

◆第二次世界大戦の駆逐艦
25〜35

◆第二次世界大戦の巡洋艦
40〜50

◆第二次世界大戦の戦艦
60〜70

◆1950〜1970の潜水艦以外の船
80〜90

◆1950〜1970の潜水艦
40〜70

◆1970〜の潜水艦以外の船
100〜120

◆1970〜の潜水艦
80〜90


※追記
船は電子装備を外してしまえば、同時代の同サイズの船なら命中精度はそこまで変わらない。
ただリシュリュー級のような４連装砲は、３連装砲より命中率が少し落ちたと言う。また戦艦どうしても、測距儀の長さは異なる。
戦後の船は、電子戦能力を除いてしまうと、動揺を抑える装置の小型化と、距離測定能力の向上により、艦種ごとの命中率の差はあまりないと考えられる。


※参考　測距儀の長さ
金剛ー長門　合致式１０メートル　　同世代の米戦艦　６ー８メートル

条約明け以降の各戦艦
大和　ステレオ式　１５メートル
アイオワ　９メートル
ビスマルク　　　　１0．５メートル
キングジョージＶ　　４．７メートル


